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Почему выбирают нас?
Винтовые компрессоры знаменитого концерна IRONMAC занимают лидирующие позиции по продажам на рынке Российской Федерации благодаря честной цене и надёжному качеству! Концерн IRONMAC является крупнейшим производителем промышленного оборудования. Основные направления деятельности — производство металлообрабатывающего, компрессорного и другого оборудования. 
Залогом успеха оборудования IRONMAC является постоянное совершенствование технологий и повышение качества. Данный подход позволил полностью автоматизировать технологию производства: изготовление винтовых пар, фрезерование корпусов винтовых блоков и сопрягающихся поверхностей, сварка на сварочных роботах, лазерная резка деталей корпусов. Все операции выполняются автоматически на обрабатывающих центрах с ЧПУ от ведущих мировых производителей: MAZAK, ABB ROBOTICS, YAWEI, MCM, LEITZ, поэтому влияние человеческого фактора сведено к нулю. 
Совокупность таких факторов, как автоматизация производства, сквозной контроль качества и колоссальный объем выпускаемой продукции позволяет концерну IRONMAC по праву занимать лидирующие мировые позиции в области производства оборудования по доступным ценам.

[image: ]














IP55

[image: ][image: ]






ПРЕИМУЩЕСТВА:
▪ КПД до 98,9 %
▪ Минимальные вибрационные нагрузки
▪ Гарантия на оборудование 12 месяцев
▪ Максимально простой и интуитивный контроллер
▪ Высокое удобство обслуживания узлов и фильтров
▪ Доступная цена и надёжное качество
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	Винтовой блок BAOSI
Зарекомендовали себя, как доступный продукт, выполняющий возложенные на него задачи. Такой винтовой блок легко можно обслужить в любой точке России, так как эта продукция завозится в страну огромными партиями при это уже около 10 лет. Продукция BAOSI Vacuum востребована по всему миру, применяется во многих областях науки и отраслях промышленности. 
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	Контроллер MAM 890
Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером.

Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании. 
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	Прямой привод через муфту
Высокий показатель передачи КПД реализуется с помощью эластичной муфты, способной так же гасить все вибрационные нагрузки во время пуска и работы компрессора. Благодаря конструкции, в которой валы винтового блока и электродвигателя находятся на одной оси – винтовые компрессоры с таким принципом передачи КПД имеют индекс “повышенной мощности” и отличаются высокими показателями надёжности. 
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	Трехступенчатая система сепарации

В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м3.

Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании. 
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	Модель
	IC 15/8 C
	IC 15/8 C

	Давление, Бар
	8
	10

	Производитель-ность, м³/мин
	1,71
	1,47

	Функция WiFi

	Отсутствует
	Отсутствует

	Тип привода
	Прямой привод через муфту

	Частотный
преобразователь
	В данной линейке отсутствует частотный преобразователь

	Мощность, кВт
	11
	11

	Уровень шума, дБ(А)
	63
	63

	Соединение
	G3/4"
	G3/4"

	Габариты, мм
	1080х750х960
	1080х750х960

	Вес, кг
	300
	300

	Уровень защиты электродвига-теля
	IP 55
	IP 55

	Объём масла
	4 литра
	4 литра
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Сервисное обслуживание:
Первое Техническое обслуживание (ТО) проводится через 500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра и масла.
Второе и последующие ТО проводится через каждые 2500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра, воздушно - масляного сепаратора и масла.
По Вашему запросу мы готовы предоставить подробную техническую информацию по всем типам оборудования.
Также, наша компания готова обеспечить доставку оборудования, обеспечить ввод оборудования в эксплуатацию, поставить любые запчасти к данному оборудованию и обеспечить Вас гарантийным и послегарантийным сервисным обслуживанием.

	№
	Кол-во
	Наименование оборудования
	Цена/шт.

	1
	1
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