

ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ 
Woodtec MH-6090 1,5 ECO



НАЗНАЧЕНИЕ: 
Надежно зарекомендовавший себя станок давно используют для выполнения фрезерных работ в 2D и 3D пространстве. В гравировальных работах и резьбе по дереву, различных отраслях промышленности, бизнесе и хобби. Основное использование — это изготовление дверей, мебели и элементов изделий в фасадах, ювелирных мастерских, изготовление сувениров, скульптур и многое другое.

ВИДЫ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Основное использование в обработке дерева, ДСП, МДФ, фанеры, любых полистиролов, искусственного камня, акрилового стекла и оргстекла, модельного пластика, цветного металла. 
 
СХЕМА ОБРАБОТКИ




КОМПЛЕКТАЦИЯ:
	№
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Примечание

	1
	Электрошпиндель, Китай (жидкостное охлаждение)
	1
	1,5 кВт 24 000 об/мин

	2
	Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя
	1
	

	3
	Шкаф с электрокомпонентами станка
	1
	

	4
	Плата NCStudio
	1
	NCStudio V5

	5
	Датчик измерения и калибровки инструмента
	1
	Ручное позиционирование

	6
	Рабочий стол с «T-пазами» для возможности механической фиксации
	1
	

	7
	Шаговые электродвигатели осевого перемещения
	3
	

	8
	Цилиндрические рельсы на трапециевидной опоре по осям X,Y и Z (комплект)
	3
	


	9
	Шарико-винтовая передача по осям X, Y, Z
	3
	

	10
	Набор фрез для обработки дерева/МДФ/ДСП
	1
	

	11
	Набор цанг (комплект)
	1
	ER11

	12
	Набор гаечных ключей для обслуживания станка (комплект)
	1
	

	13
	Струбцина для механического крепления деталей (комплект)
	1
	

	14
	Ящик с ЗИП
	1
	

	15
	Программное обеспечение 
	1
	на русском языке

	16
	Руководство пользователя 
	1
	на русском языке



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Гравировка:
- Гравировка поверхностей из самых различных материалов
Мебельное производство:
- Простые и сложные фасады ( в том числе с художественной резьбой), накладки на мебель, элементы эксклюзивной мебели со сложной резьбой. Криволинейный раскрой ДСП, ДВП, МДФ, в том числе ламинированных изделий.
Отделка интерьеров:
- Элементы каминов и бильярдных столов, барельефы, канделябры, лестницы, плинтуса и многое другое, все это с резьбой любой сложности.
Отделка экстерьеров:
- Фигурные наличники на окна и двери с резьбой 
- Декоративные элементы для украшения деревянных домов и бань.
- Балясины из доски для отделки веранд и беседок, ограды и т.д.
Эксклюзивные изделия:
- Рамы для зеркал, панно, изображения людей и зверей, сувенирная продукция, шкатулки, письменные наборы, часы и так далее.
Производство дверей:
- Фрезерование криволинейных вырезов в филенчатых дверях под стекло и филенку.
- Изготовление филенок, в том числе эксклюзивных с глубокой художественной резьбой.
- Инкрустация дверей вставками из ценных пород дерева, накладки на железные двери и т.д.
- Изготовление эксклюзивных дверей из ценных пород древесины.
Модельное производство:
- Изготовление мастер моделей, литьевых моделей, прототипов, форм для вакуумной формовки, штампов и клеше из различных материалов, включая алюминий, латунь, бронзу и модельный пластик.
Реклама:
- Самый сложный раскрой листовых пластиков, ПВХ, акрила и других материалов. Вырезка букв, логотипов, подставок, эмблем и т.д.

ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ




Массив древесины




Фасады




Различные пластики, ПВХ, акрил и другие материалы.


   



Цветные металлы




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Размеры рабочего стола, мм
	890 х 1200

	Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм
	600 х 900

	Перемещение шпинделя по оси Z, мм
	80

	Система смены инструмента
	Ручная (цанговый, фиксация гайкой)

	Тип передачи по осям X, Y, Z
	ШВП

	Тип рабочего стола
	Механический с «Т»- пазами крепления

	Тип электродвигателей перемещения
	шаговые

	Скорость рабочего хода, м/мин
		0 – 4	

	Скорость холостого хода, м/мин
	0 – 6

	Частота вращения шпинделя, об/мин
	0 – 24 000

	Мощность шпинделя, кВт
	1,5

	Тип охлаждения шпинделя
	жидкостное

	Тип цанги
	ER11

	Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм
	7

	Напряжение, В 
	220 

	Частота тока, Гц 
	50

	[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK104]Общая установленная мощность, кВт
	1,95

	Габаритные размеры станка в упаковке, мм
	1500 x 1100 x 1200

	Масса станка (брутто), кг
	360




КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

	


	ВЫСОКОТОЧНЫЕ  ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

         Полированные валы на опоре. Алюминиевая опора устраняет основной недостаток направляющих валов - прогиб, и увеличивает грузоподъемность, жесткость и точность перемещения. Используются в качестве направляющих в системах точных линейных перемещений - линейных модулях, осях с ЧПУ, во фрезерных, гравировальных станках, 3D-принтерах.

	

	ВЫСОКОПРЕЦИЗИОННЫЕ ШАРИКОВИНТОВЫЕ ПАРЫ 

За счет практически полного исключения люфта обеспечивается высокоточное перемещение портала, суппорта и шпинделя по осям X, Y и Z при выполнении обработки по программе с использованием ЧПУ сложных изделий с высокой степенью точности.



	
	РАБОЧИЙ СТОЛ С «Т» - ПАЗАМИ.

Рабочий стол станка изготовлен из алюминия. Стол оснащен «Т» - пазами для механического крепления заготовок. Поверхность стола, в зоне обработки, покрыта специальным защитным слоем из износостойкого пластика. В случаях ошибок и прохождения инструмента ниже нулевой точки заготовки, защитный слой сохраняет инструмент и стол от повреждений.

	


	ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ 1,5 КВТ - 24 000 ОБ/МИН (КИТАЙ) 

Высокая частота вращения (24 000 об/мин) и оптимальная мощность (1,5 кВт) дает возможность осуществлять обработку деталей из древесины, а также ДСП, МДФ, пластика, акрилового стекла и других материалов для изготовления мебели, дверей, рекламной и сувенирной продукции с высоким качеством.
Охлаждение двигателя жидкостное.


	
	АСПИРАЦИОННЫЙ КОЖУХ

[bookmark: _GoBack]Станок оснащен защитным кожухом, который позволяет подключать пылеулавливающие агрегаты и эффективно удалять пыли и стружки из зоны обработки.

	
	ВЫСОКОТОЧНЫЕ ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ


Для перемещения по всем осям в конструкции станка применены промышленные шаговые двигатели, точность и надежность которых обеспечивает бесперебойную работу и стабильно высокое качество выпускаемой продукции.

	

	ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ И КАЛИБРОВКИ ДЛИНЫ ИНСТРУМЕНТА

Осуществляет автоматический контроль длины инструмента и позволяет, начиная работу, быстро ввести данные о поверхности стола (Z=0) и о высоте материала. Обеспечивает быстрый ввод параметров, защиту поверхности стола, что повышает производительность станка и уровень безопасной работы.

	[bookmark: _Hlk378620894][bookmark: OLE_LINK78]
	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ NCSTUDIO

         NC Studio - популярная система управления станком c ЧПУ. Система корректно работает в Windows XP/7 32 бит. Система NC Studio представляет собой программно-технический комплекс, состоящий из интерфейсной платы, платы развязки и программного обеспечения. Система обладает интуитивно понятным графическим интерфейсом пользователя, возможностью моделирования и отладки управляющей программы, расширенным функционалом для эффективного использования станка с ЧПУ.

	


	 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  «ArtCAM»

С ArtCAM вы можете моделировать и обрабатывать 2D и 3D модели быстро и просто. Это система начального уровня, и поэтому от пользователя требуется минимум знаний об обработке, она идеально подходит для неопытных пользователей. Единый инструментарий этой программы разработан так, чтобы последовательно охватить весь процесс от разработки эскиза до получения законченного изделия или штампа. ArtCAM позволяет делать гравировку, обработку металлов, резьбу по дереву и многое другое.




КРОМЕ ПРОДАЖИ НАДЕЖНОГО СТАНКА С ЧПУ МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ В:

- ОПЕРАТИВНОЙ ДОСТАВКЕ
- ШЕФ-МОНТАЖЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- ОБУЧЕНИИ РАБОТЫ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА 
- ГАРАНТИЙНОГО И ПОСТГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ ВАМ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!
Woodtec MH-6090 1,5 ECO
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