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Почему выбирают нас?
Винтовые компрессоры знаменитого концерна IRONMAC занимают лидирующие позиции по продажам на рынке Российской Федерации благодаря честной цене и надёжному качеству! Концерн IRONMAC является крупнейшим производителем промышленного оборудования. Основные направления деятельности — производство металлообрабатывающего, компрессорного и другого оборудования. 
Залогом успеха оборудования IRONMAC является постоянное совершенствование технологий и повышение качества. Данный подход позволил полностью автоматизировать технологию производства: изготовление винтовых пар, фрезерование корпусов винтовых блоков и сопрягающихся поверхностей, сварка на сварочных роботах, лазерная резка деталей корпусов. Все операции выполняются автоматически на обрабатывающих центрах с ЧПУ от ведущих мировых производителей: MAZAK, ABB ROBOTICS, YAWEI, MCM, LEITZ, поэтому влияние человеческого фактора сведено к нулю. 
Совокупность таких факторов, как автоматизация производства, сквозной контроль качества и колоссальный объем выпускаемой продукции позволяет концерну IRONMAC по праву занимать лидирующие мировые позиции в области производства оборудования по доступным ценам.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
▪ КПД до 99,8 %
▪ Прямой привод без расходных элементов и соединений
▪ Гарантия на оборудование 2 года
▪ Минимальные вибрационные нагрузки и уровень шума
▪ Высокое удобство обслуживания узлов и фильтров
▪ Частотный преобразователь и плавный пуск
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	Винтовой блок собственного производства
Собственные разработки концерна IRONMAC объединили в винтовом блоке большой запас прочности и высокую производительность. Архитектура винтового блока обеспечивает высокий показатель отведения тепла и эффективный индекс смазки всех элементов. Полностью автоматизированный процесс сборки и производства деталей обеспечивает высокую точность и балансировку механизмов. 
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	Повышенное внимание подшипникам
Компрессоры линейки DIGI имеют отличительную особенность – высоко оборотистые, усиленные подшипники. Винтовые блоки в мощностях от 5.5 до 37 кВт имеют четыре подшипника в строении, а мощности от 45 кВт и выше комплектуются уже шестью подшипниками. Дополнительная калибровка и усиление бортов обеспечивают повышенный ресурс и полное отсутствие биения в конструкции даже при экстремально больших оборотах или высоких температурах. 
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	Масляное охлаждение двигателя
Модели линейки DIGI до 90 кВт комплектуются электродвигателями с высочайшей степенью защиты IP65. Данный класс обеспечивает защиту двигателя даже от воды, что обеспечивает работу компрессора в самых тяжёлых и экстремальных условиях. Охлаждение двигателя осуществляется за счёт масла из общего контура, а любое попадание влаги или мусора на обмотку исключено. 
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	Прямой привод
Вся линейка DIGI имеет конструкцию “прямого привода”, что обеспечивает максимальное КПД до 99.8%, полное отсутствие расходных элементов соединений, высокую соосность, отсутствие подшипников в электродвигателе, а также низкий уровень шума и минимальные вибрационные нагрузки. Все эти инженерные разработки дают нам в совокупности одну из самых тихих, надёжных, а самое главное максимально бюджетную в обслуживании монолитную конструкцию. 
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	Модель
	IC 10/8 DIGI DF 500 L
	IC 10/10 DIGI DF 500 L

	Давление, Бар
	8
	10

	Производитель-ность, м³/мин
	1,35
	1,03

	Функция WiFi

	Отсутствует
	Отсутствует

	Тип привода
	Прямой привод без муфты

	Частотный
преобразователь
	Входит в комплектацию 

	Мощность, кВт
	7.5
	7.5

	Уровень шума, дБ(А)
	62
	62

	Соединение
	G3/4"
	G3/4"

	Габариты, мм
	750x550x730
	750x550x730

	Вес, кг
	110
	110

	Уровень защиты электродвига-теля
	IP 65
	IP 65

	Объём масла
	4 литра
	4 литра

	Ресивер
	500 литров
	500 литров

	Осушитель
	Входит в комплектация
	Входит в комплектацию

	Магистральный фильтр
	Серия P (грубой очистки) 
0.5 мг \ 1 мкм
	Серия P (грубой очистки) 
0.5 мг \ 1 мкм
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Сервисное обслуживание:
Первое Техническое обслуживание (ТО) проводится через 500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра и масла.
Второе и последующие ТО проводится через каждые 2500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра, воздушно - масляного сепаратора и масла.
По Вашему запросу мы готовы предоставить подробную техническую информацию по всем типам оборудования.
Также, наша компания готова обеспечить доставку оборудования, обеспечить ввод оборудования в эксплуатацию, поставить любые запчасти к данному оборудованию и обеспечить Вас гарантийным и послегарантийным сервисным обслуживанием.

	№
	Кол-во
	Наименование оборудования
	Цена/шт.

	1
	1
	Винтовой компрессор IC 10/8 DIGI DF 500 L
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