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Почему выбирают нас?
Винтовые компрессоры знаменитого концерна IRONMAC занимают лидирующие позиции по продажам на рынке Российской Федерации благодаря честной цене и надёжному качеству! Концерн IRONMAC является крупнейшим производителем промышленного оборудования. Основные направления деятельности — производство металлообрабатывающего, компрессорного и другого оборудования. 
Залогом успеха оборудования IRONMAC является постоянное совершенствование технологий и повышение качества. Данный подход позволил полностью автоматизировать технологию производства: изготовление винтовых пар, фрезерование корпусов винтовых блоков и сопрягающихся поверхностей, сварка на сварочных роботах, лазерная резка деталей корпусов. Все операции выполняются автоматически на обрабатывающих центрах с ЧПУ от ведущих мировых производителей: MAZAK, ABB ROBOTICS, YAWEI, MCM, LEITZ, поэтому влияние человеческого фактора сведено к нулю. 
Совокупность таких факторов, как автоматизация производства, сквозной контроль качества и колоссальный объем выпускаемой продукции позволяет концерну IRONMAC по праву занимать лидирующие мировые позиции в области производства оборудования по доступным ценам.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
▪ КПД до 98,9 %
▪ Минимальные вибрационные нагрузки
▪ Гарантия на оборудование 12 месяцев
▪ Сенсорный цветной контроллер
▪ Высокое удобство обслуживания узлов и фильтров
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	Винтовой блок BAOSI
Зарекомендовали себя, как доступный продукт, выполняющий возложенные на него задачи. Такой винтовой блок легко можно обслужить в любой точке России, так как эта продукция завозится в страну огромными партиями при это уже около 10 лет. Продукция BAOSI Vacuum востребована по всему миру, применяется во многих областях науки и отраслях промышленности. 
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	Контроллер MAM 890
Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером.

Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании. 
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	Прямой привод через муфту
Высокий показатель передачи КПД реализуется с помощью эластичной муфты, способной так же гасить все вибрационные нагрузки во время пуска и работы компрессора. Благодаря конструкции, в которой валы винтового блока и электродвигателя находятся на одной оси – винтовые компрессоры с таким принципом передачи КПД имеют индекс “повышенной мощности” и отличаются высокими показателями надёжности. 
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	Трехступенчатая система сепарации

В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м3.

Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании. 
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	Модель
	IC 60/8 C 
	IC 60/10 C 

	Давление, Бар
	8
	10

	Производитель-ность, м³/мин
	7,1
	6,3

	Функция WiFi

	Отсутствует
	Отсутствует

	Тип привода
	Прямой привод через муфту

	Мощность, кВт
	45
	45

	Уровень шума, дБ(А)
	68
	68

	Соединение
	G2"
	G2"

	Габариты, мм
	1900х1250х1600
	1900х1250х1600

	Вес, кг
	1120
	1120

	Уровень защиты электродвига-теля
	IP 55
	IP 55

	Объём масла
	41 литр
	41 литр
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Сервисное обслуживание:
Первое Техническое обслуживание (ТО) проводится через 500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра и масла.
Второе и последующие ТО проводится через каждые 2500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра, воздушно - масляного сепаратора и масла.
По Вашему запросу мы готовы предоставить подробную техническую информацию по всем типам оборудования.
Также, наша компания готова обеспечить доставку оборудования, обеспечить ввод оборудования в эксплуатацию, поставить любые запчасти к данному оборудованию и обеспечить Вас гарантийным и послегарантийным сервисным обслуживанием.

	№
	Кол-во
	Наименование оборудования
	Цена/шт.

	1
	1
	Винтовой компрессор IC 60  C 
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