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Почему выбирают нас?
Винтовые компрессоры знаменитого концерна IRONMAC занимают лидирующие позиции по продажам на рынке Российской Федерации благодаря честной цене и надёжному качеству! Концерн IRONMAC является крупнейшим производителем промышленного оборудования. Основные направления деятельности — производство металлообрабатывающего, компрессорного и другого оборудования. 
Залогом успеха оборудования IRONMAC является постоянное совершенствование технологий и повышение качества. Данный подход позволил полностью автоматизировать технологию производства: изготовление винтовых пар, фрезерование корпусов винтовых блоков и сопрягающихся поверхностей, сварка на сварочных роботах, лазерная резка деталей корпусов. Все операции выполняются автоматически на обрабатывающих центрах с ЧПУ от ведущих мировых производителей: MAZAK, ABB ROBOTICS, YAWEI, MCM, LEITZ, поэтому влияние человеческого фактора сведено к нулю. 
Совокупность таких факторов, как автоматизация производства, сквозной контроль качества и колоссальный объем выпускаемой продукции позволяет концерну IRONMAC по праву занимать лидирующие мировые позиции в области производства оборудования по доступным ценам.
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ПРЕИМУЩЕСТВА: 
▪ Рабочее давление 16 бар 
▪ Медные контуры
▪ Автоматический сброс конденсата
▪ Гарантия 12 месяцев
▪ Двухконтурная система
▪ Электронная регулировка температуры
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	Электронная регулировка работы

Настройка и регулировка устройства, выполняется через встроенный контролер. Данная функция позволяет оператору выполнять точную настройку слива конденсата и регулировку температурного режима системы под задачу. 
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	Низкий уровень шума

Очень низкий уровень шума был достигнут благодаря усовершенствованию внутренней архитектуры. Шумовые характеристики осушителей IRONMAC не превышают установленных значений в соответствии с ГОСТ 12.1.003.
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	Двухконтурная система

Современное решение в виде двухконтурной системы охлаждения воздуха, где фреоновый контур является замкнутым. Влага, содержащаяся в воздухе, выпадает в виде конденсата и выводится из системы. 
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	Особая форма лопастей

Лопасти вентилятора имеют особую структуру лопастей, что позволяет достичь высоких показателей отведения тепла, а самое главное – не подвергать вентилятор разбалансировке, тем самым увеличивая срок службы рефрижераторного осушителя. 
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	Возможность модульной установки

Корпус устройства осушителя был разработан инженерами концерна IRONMAC специально для модульных блочных станций, что позволяет его установку, как на ресивер, так и отдельно. Универсальная конструкция имеет верхнее расположение подвода коммуникаций, что позволяет более быстро и удобно выполнять инспекцию резьбовых соединений, монтаж и демонтаж оборудования.
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Принцип работы:
Осушение сжатого воздуха осуществляется путем его охлаждения. Охлаждение воздуха  осуществляется в радиаторе воздух / фреон. Фреоновый контур является замкнутым.  Влага, содержащаяся в воздухе, выпадает в виде конденсата и выводится из системы.
· электронное устройство слива конденсата без потерь воздуха.
· низкий уровень шума;
· удобная панель управления;
· не требуется периодическое обслуживание.


Гарантия:
Стандартная гарантия на рефрижераторные осушители составляет 12 месяцев с даты отгрузки оборудования.







	Модель DIGI
	I-200
	I-250
	I-300
	I-400
	I-500

	Пропускная способность м3/мин
	22.8
	28.5
	35
	45
	55

	Режим работы
	Максимальная температура сжатого воздуха на входе 65 °С; Максимальное рабочее давление сжатого воздуха 16 бар; Режим работы: +5°С - +42°С

	Точка росы под давлением
	3-10℃

	Подключение
	DN80 (F3)
	DN80 (F3)
	DN80 (F3)
	DN100 (F4)
	DN100 (F4)

	Размеры
	Длинна (мм)
	700
	700
	1800
	2000
	2000

	
	Ширина (мм)
	1450
	1450
	1000
	1000
	1000

	
	Высота (мм)
	1160
	1160
	1360
	1360
	1360

	Вес (кг)
	250
	300
	400
	500
	600





	№
	Кол-во
	Наименование оборудования
	Цена/шт.

	1
	1
	Рефрижераторный осушители i-300 DIGI
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