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СТАНОК ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ КРОМОК
WOODTEC 
мод. «Brave»
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СХЕМЫ ОБРАБОТКИ












НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.
Приклеивание ведется при ручной подаче заготовки.
Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).







ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Скорость подачи с плавной регулировкой 0-14 м/мин;
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры;
- Два клеенаносящих вала;
- Резервуар для клея под клеенаносящими валами;
- Регулировка количества наносимого клея;
- Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала 
из ПВХ или АBS, с макс сечением 15x50мм;
- Приводной ролик с плавным изменением скорости подачи;
- Магазин подачи рулонного кромочного материала D600мм;
- Счетчик длины кромки;
- Пульт управления  на передней панели станка;
- Регулятор сжатого воздуха,  маслораспылитель;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Толщина кромочного материала
	мм
	0,3 - 3

	Толщина детали, мин/макс
	мм
	15 - 40

	Скорость подачи
	м/мин
	0-14

	Радиус заготовки, наименьший
	  мм
	20

	Общая  мощность
	кВт
	1.6

	[bookmark: _GoBack]Питающее напряжение 
	В
	220

	Давление сжатого воздуха
	Bar
	6,5

	Габаритные
размеры – длина
	мм
	
1000

	- ширина
	мм
	965

	- высота
	мм
	1150

	Вес
	кг
	150
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КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ

  Два клеенаносящих вала обеспечивают наилучшее приклеивание кромки. Один вал наносит клей на деталь, второй вал на кромку. 
  Идеальный вариант в случае использования рыхлого ДСП.

  Кеевой бачок 2 л. имеет нижнее расположение относительно клеенаносящих валов. 
  Излишки клея стекают в клеевой бачок. 
  Исключено попадание клея на рабочий стол и агрегаты станка.
  Время нагрева клея 15 мин.

  Винтовая точная настройка кол-ва клея на каждом валу обеспечивает аккуратный клеевой шов.

  Не требуется регулировка на толщину материала.
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НАПРАВЛЯЮЩИЙ КРОМОЧНЫЙ КАНАЛ

  Не требуется настройка на толщину кромки.
  Кромочный канал состоит из четырех роликов.
  Производиться регулировка ограничительной планки только на ширину кромочного материала.




мод. «WOODTEC BRAVE»
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концевик	счетчик длины
	УЗЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ КРОМКИ ИЗ РУЛОНА(ГИЛЬОТИНА)

  Управление гильотиной происходит автоматически с помощью концевого выключателя для прямолинейных деталей или счетчика длины кромки для криволинейных деталей.

  Достигается минимальный припуск с каждой стороны детали и существенно упрощает работу оператора на станке.


	





































	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

  Пульт управления находиться на передней панели станка. Осуществляется:
  включение и выключение станка;
  установка температуры клея;
  находится счетчик длины кромки;
  регулировка скорости подачи.

  Смена режима обработки с криволинейных деталей на прямолинейные, осуществляется с помощью переключателя.
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БЛОК ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА


  Состоит из регулятора сжатого воздуха, маслораспылитель.
  Блок подготовки воздуха обеспечивает стабильную работу всей системы и узлов станка, предохраняет элементы системы от закисания.
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WOODTE OduupnansHoe NpeAcTaBUTeNbCTRBO:

Geseking schbery Mockea, yn. 6. CemeHoBckas, a. 40

Ten.: 8 8003334124
NMPOGECCUOHANILHOE OBOPYJOBAHMUE e-mail: info@woodtec.com.ru
And nPOU3BOACTBA MEBEJHU
W LEPEBOOEPABOTKH WOODTEC.COM.RU
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