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Почему выбирают нас?
Винтовые компрессоры знаменитого концерна IRONMAC занимают лидирующие позиции по продажам на рынке Российской Федерации благодаря честной цене и надёжному качеству! Концерн IRONMAC является крупнейшим производителем промышленного оборудования. Основные направления деятельности — производство металлообрабатывающего, компрессорного и другого оборудования. 
Залогом успеха оборудования IRONMAC является постоянное совершенствование технологий и повышение качества. Данный подход позволил полностью автоматизировать технологию производства: изготовление винтовых пар, фрезерование корпусов винтовых блоков и сопрягающихся поверхностей, сварка на сварочных роботах, лазерная резка деталей корпусов. Все операции выполняются автоматически на обрабатывающих центрах с ЧПУ от ведущих мировых производителей: MAZAK, ABB ROBOTICS, YAWEI, MCM, LEITZ, поэтому влияние человеческого фактора сведено к нулю. 
Совокупность таких факторов, как автоматизация производства, сквозной контроль качества и колоссальный объем выпускаемой продукции позволяет концерну IRONMAC по праву занимать лидирующие мировые позиции в области производства оборудования по доступным ценам.
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
▪ КПД до 97,6 %
▪ Устойчивая к вибрациям конструкция
▪ Гарантия на оборудование 12 месяцев
▪ Максимально простой и интуитивный контроллер
▪ Высокое удобство обслуживания узлов и фильтров
▪ Доступная цена и надёжное качество
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	Винтовой блок BAOSI
Зарекомендовали себя, как доступный продукт, выполняющий возложенные на него задачи. Такой винтовой блок легко можно обслужить в любой точке России, так как эта продукция завозится в страну огромными партиями при это уже около 10 лет. Продукция BAOSI Vacuum востребована по всему миру, применяется во многих областях науки и отраслях промышленности. 
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	Контроллер MAM 890
Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером.

Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании. 
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	Ременной привод
Клиновые ремни передают до 97,6% КПД с электродвигателя на винтовой блок, а также способствуют исключению вибрационных нагрузок во время пуска компрессора. Конструкция максимально проста, у неё самый высокий показатель удобства обслуживания приводных механизмов. Общая масса компрессора будет выше, чем на прямом приводе, что способствует устойчивости конструкции к вибрации и раскачиванию. 
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	Трехступенчатая система сепарации

В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м3.

Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании. 
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	Модель
	IC 75/8 B
	IC 75/10 B

	Давление, Бар
	8
	10

	Производитель-ность, м³/мин
	9,25
	7,00

	Функция WiFi

	Отсутствует
	Отсутствует

	Тип привода
	Ременной привод

	Частотный
преобразователь
	В данной линейке отсутствует частотный преобразователь

	Мощность, кВт
	55
	55

	Уровень шума, дБ(А)
	68
	68

	Соединение
	G2"
	G2"

	Габариты, мм
	1900х1250х1600
	1900х1250х1600

	Вес, кг
	1120
	1120

	Уровень защиты электродвига-теля
	IP 23
	IP 23

	Объём масла
	40 литров
	40 литров
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Сервисное обслуживание:
Первое Техническое обслуживание (ТО) проводится через 500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра и масла.
Второе и последующие ТО проводится через каждые 2500 часов работы. Замена масляного фильтра, воздушного фильтра, воздушно - масляного сепаратора и масла.
По Вашему запросу мы готовы предоставить подробную техническую информацию по всем типам оборудования.
Также, наша компания готова обеспечить доставку оборудования, обеспечить ввод оборудования в эксплуатацию, поставить любые запчасти к данному оборудованию и обеспечить Вас гарантийным и послегарантийным сервисным обслуживанием.

	№
	Кол-во
	Наименование оборудования
	Цена/шт.

	1
	1
	Винтовой компрессор IC 75/8 B
	 10 300 USD
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